Перечень принятых сокращений

GOOSE - Generic Object-Oriented Substation Event;

АПВ - автоматическое повторное включение;

АУ - автоматическое ускорение;

БНН - блокировка при неисправности цепей напряжения;

ВН - высшее напряжение;

ГЗ - газовая защита;

ДЗТ - дифференциальная токовая защита трансформатора;

ДТм - датчик температуры масла;

ДТо - датчик температуры обмотки;

ДУрпн - датчик уровня масла в баке РПН трансформатора;

ДУт - датчик уровня масла в расширительном баке трансформатора;

ЗДЗ - защита от дуговых замыканий;

ЗП - защита от перегрузки;

ИО - измерительный орган;

ИЧМ - интерфейс человек-машина;

ИЭУ - интеллектуальное электронное устройство;

КЗ - короткое замыкание;

ЛЗШ - логическая защита шин;

ЛО - логика отключения;

МТЗ - максимальная токовая защита;

НКУ - низковольтное комплектное устройство;

НН - низшее напряжение;

ОК - отсечной клапан;

ОНМ - орган направления мощности;

ПДС - преобразователь дискретных сигналов;

ПК - предохранительный клапан;

РАС - регистратор аварийных сигналов;

РД - реле давления;

РПН - устройство регулирования напряжения под нагрузкой;

РЭ - руководство по эксплуатации;

ТЗ - технологические защиты;

ТН - трансформатор напряжения;

ТУ - телеуправление;

УРОВ - устройство резервирования при отказе выключателя;

ФК - функциональная клавиша;

ФСУ - функционально-структурная схема.